(version 1)

(rule Part_to_part_creep
	(layer outer)
	(condition "A.Net != B.Net && A.Type == 'Pad' && B.Type == 'Pad' && A.Reference != B.Reference")
	(constraint clearance (min 0.25mm))
)

#(rule No_via-in-pad
#	(condition "A.Type == 'Via' && B.Type == 'Pad'")
#	(constraint clearance (min 0.001mm))
#)
#