(footprint "2012_A"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "0805 2012 Capacitor")
	(property "Reference" "C16"
		(at 1.6 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "4ae9f46e-322b-4e21-a58f-5abc42593163")
		(effects
			(font
				(size 0.8 0.8)
				(thickness 0.15)
				(bold yes)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Value" "10uF"
		(at 1.8 0.8 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c72c10be-2326-41e2-aa22-9fae6f66f68e")
		(effects
			(font
				(size 0.3 0.3)
				(thickness 0.075)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Footprint" "2012_A"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "93f1e0db-0a65-4766-9d48-680cc5ee5957")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "73828380-fb28-4093-ab63-3767d63e0f9c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "54110313-8063-448d-84f4-ab70f4db9671")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(solder_mask_margin 0.05)
	(solder_paste_margin -0.05)
	(attr smd)
	(fp_rect
		(start -0.375 -0.65)
		(end 0.375 -0.8)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a451ad6a-f8b4-4d77-bf42-bee2712a8633")
	)
	(fp_rect
		(start -0.375 0.775)
		(end 0.375 0.625)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5f2e7134-a13f-4be4-835d-364a67acc1f7")
	)
	(fp_line
		(start -2.05 -0.3)
		(end -2.05 0.3)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "8a1ad19c-816a-4ce8-8083-d1b456919ef8")
	)
	(fp_line
		(start -1.2 1.15)
		(end 1.2 1.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "fc96c4d3-6545-4d83-b5ab-089f029cc841")
	)
	(fp_line
		(start 1.2 -1.15)
		(end -1.2 -1.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "0ccb15be-1fd4-4225-99b2-b856f199f1ea")
	)
	(fp_line
		(start 2.05 0.3)
		(end 2.05 -0.3)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "66665f24-ca50-4127-adae-6c582f4a13fa")
	)
	(fp_arc
		(start -2.05 -0.3)
		(mid -1.801041 -0.901041)
		(end -1.2 -1.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "fc356059-aa3a-4775-bc0d-7dcd89bf9e17")
	)
	(fp_arc
		(start -1.2 1.15)
		(mid -1.801041 0.901041)
		(end -2.05 0.3)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "4a53a615-2dd1-4af9-9500-25e6304aaaed")
	)
	(fp_arc
		(start 1.2 -1.15)
		(mid 1.801041 -0.901041)
		(end 2.05 -0.3)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "b880a12e-d27b-449f-964d-7b291935bf2c")
	)
	(fp_arc
		(start 2.05 0.3)
		(mid 1.801041 0.901041)
		(end 1.2 1.15)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "a41c1e89-092e-4226-9c9c-3cf516b8b805")
	)
	(fp_rect
		(start -1 -0.6)
		(end 1 0.6)
		(stroke
			(width 0.025)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "87fa60fc-cd31-4017-b2b2-81e549c2fee7")
	)
	(pad "" smd oval
		(at -1.025 0)
		(size 0.8 1)
		(layers "F.Paste")
		(uuid "c7b922d3-e422-45bc-a382-277d5cc387a0")
	)
	(pad "" smd oval
		(at 1.025 0)
		(size 0.8 1)
		(layers "F.Paste")
		(uuid "fe737bba-300a-4507-b219-d87ec9e152c7")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -1.025 0)
		(size 1.05 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.33)
		(chamfer_ratio 0.05)
		(chamfer top_right bottom_right)
		(uuid "c3297472-7f98-4f9c-b8b9-b4d8f70aa01b")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 1.025 0)
		(size 1.05 1.3)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.33)
		(chamfer_ratio 0.05)
		(chamfer top_left bottom_left)
		(uuid "2352674f-1d6d-4b11-bf5e-b384916f1e83")
	)
	(model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
