(module JP-10_2R (layer F.Cu) (tedit 54426CFC)
  (tags "JUMPER CONNECTOR")
  (fp_text reference P2 (at -5.08 -3.175 180) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value CONN-10 (at -6.985 -0.254 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -6.35 -2.54) (end -3.81 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.81 -2.54) (end -3.81 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.81 0) (end -6.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.35 0) (end -6.35 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 -1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 5.08 -1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 5.08 1.27) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
