(module JST_BM04B-ZESS-TBT (layer F.Cu) (tedit 5509F374)
  (attr smd)
  (fp_text reference P3 (at 0 1.1) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value BATTERY (at 0 -3.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 2.5 -2.8) (end 5.25 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.25 -2.8) (end -2.5 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.85 -2.8) (end 2.85 -0.12) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.85 -2.8) (end -2.85 -0.12) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.85 -0.12) (end 2.85 -0.12) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.25 3) (end 5.25 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.25 3) (end -5.25 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.25 3) (end 5.25 3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd oval (at -2.25 3.5) (size 0.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -0.75 3.5) (size 0.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0.75 3.5) (size 0.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 2.25 3.5) (size 0.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -4.6 -1.425) (size 0.8 3.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 4.6 -1.425) (size 0.8 3.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model "3D/SH/jst bm04b-zess-tbt.wrl"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
    (rotate (xyz 90 180 0))
  )
)
