(module Amphenol_SFV24R-2STE1HLF (layer F.Cu) (tedit 5BCB0369)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -6.5 0.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Amphenol_SFV24R-2STE1HLF (at 0.025 -0.725) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -7.95 -1.4) (end -7.95 -4.2) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.95 -4.2) (end 7.95 -4.2) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.95 -4.2) (end 7.95 -1.4) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.75 0) (end -8.75 0) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.75 0) (end -8.75 -1.4) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.75 -1.4) (end -7.95 -1.4) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.75 0) (end 8.75 -1.4) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.75 -1.4) (end 7.95 -1.4) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.1 -4.2) (end -6 -4.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6 -4.2) (end 6.1 -4.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.95 -1.4) (end 7.95 -2.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.95 -1.4) (end 8.75 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.75 -1.4) (end 8.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.75 0) (end -8.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.75 0) (end -8.75 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.75 -1.4) (end -7.95 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.95 -1.4) (end -7.95 -2.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.25 0) (end -6.25 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.25 -2.7) (end 6.25 -2.7) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.25 -2.7) (end 6.25 0) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.75 0) (end -8.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.75 1.5) (end 8.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.75 1.5) (end 8.75 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.75 0) (end -8.75 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.75 1) (end -8.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_text user "Slider moving space" (at 0 0.75) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -8.75 0.5) (end -7.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.75 0) (end -7.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.25 1.5) (end -6.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.75 1.5) (end -8.25 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.75 0) (end -6.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.25 1.5) (end -5.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.75 1.5) (end -7.25 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.25 0) (end -6.75 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.75 0) (end -5.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.25 1.5) (end -4.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.75 1.5) (end -6.25 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.25 0) (end -5.75 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.75 0) (end -4.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.25 1.5) (end -3.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.75 1.5) (end -5.25 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.25 0) (end -4.75 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.75 0) (end -4 0.75) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 1.25) (end -3.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -3 1.25) (end -2.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.5 1.25) (end -2.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -2 1.25) (end -1.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 1.25) (end -1.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -1 1.25) (end -0.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.5 1.25) (end -0.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 1.25) (end 0.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.25 0) (end -4 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.75 0) (end -3.5 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.25 0) (end -3 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.75 0) (end -2.5 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.25 0) (end -2 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.75 0) (end -1.5 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.25 0) (end -1 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.75 0) (end -0.5 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.25 0) (end 0 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.25 0) (end 0.5 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.75 0) (end 1 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.25 0) (end 1.5 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.75 0) (end 2 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.25 0) (end 2.5 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.5 1.25) (end 0.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 1.25) (end 1.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 2 1.25) (end 2.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.5 1.25) (end 2.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 3 1.25) (end 3.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.75 0) (end 3 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.25 0) (end 3.5 0.25) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.75 0) (end 5.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 1.25) (end 3.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 1.25) (end 4.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 0.75) (end 4.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.25 0) (end 5.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.75 1.5) (end 6.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.25 1.5) (end 4.75 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.75 0) (end 5.25 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.25 0) (end 6.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.75 1.5) (end 7.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.25 1.5) (end 5.75 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.75 0) (end 6.25 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.25 0) (end 7.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.75 1.5) (end 8.25 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.25 1.5) (end 6.75 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.75 0) (end 7.25 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.25 0) (end 8.75 1.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.75 1.5) (end 8.75 1) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.75 1) (end 7.75 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.75 0) (end 8.25 0) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.25 0) (end 8.75 0.5) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (pad 1 smd roundrect (at -5.75 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -5.25 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -4.75 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -4.25 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -3.75 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -3.25 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -2.75 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -2.25 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -1.75 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at -1.25 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at -0.75 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at -0.25 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at 0.25 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at 0.75 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at 1.25 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at 1.75 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at 2.25 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 18 smd roundrect (at 2.75 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 19 smd roundrect (at 3.25 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 20 smd roundrect (at 3.75 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 21 smd roundrect (at 4.25 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 22 smd roundrect (at 4.75 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 23 smd roundrect (at 5.25 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 24 smd roundrect (at 5.75 -4.5) (size 0.3 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad MP smd custom (at -7.525 -3.25) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -1.325 -0.65) (xy -1.325 0.45) (xy 0.075 0.45) (xy 0.075 1.15) (xy 1.325 1.15)
         (xy 1.325 -1.15) (xy -0.625 -1.15) (xy -0.625 -0.65)) (width 0))
    ))
  (pad MP smd custom (at 7.525 -3.25) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 1.325 -0.65) (xy 1.325 0.45) (xy -0.075 0.45) (xy -0.075 1.15) (xy -1.325 1.15)
         (xy -1.325 -1.15) (xy 0.625 -1.15) (xy 0.625 -0.65)) (width 0))
    ))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Connector_FFC-FPC.3dshapes/Amphenol_SFV24R-2STE1HLF.stp
    (offset (xyz -7.95 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
