(module Lumex_SSL-LXA228SRC-TR31 (layer F.Cu) (tedit 5738BB9B)
  (solder_mask_margin 0.001)
  (solder_paste_margin -0.01)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value Lumex_SSL-LXA228SRC-TR31 (at -1.65 0 90) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)) (justify mirror))
  )
  (fp_line (start -1.85 0.5) (end -1.2 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.25 0.5) (end -1.55 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.55 0.7) (end -1.55 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.55 0.3) (end -1.25 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.25 0.5) (end -1.5 0.45) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.5 0.45) (end -1.45 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.25 0.35) (end -1.25 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.25 0.35) (end -1.25 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.5 -1) (end -1 -1) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -1 -1) (end -1 1) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -1 1) (end 1.5 1) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.5 1) (end 1.5 -1) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.4 2.4) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.7 0) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.7 0) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
