(module 5664 (layer F.Cu) (tedit 57F025A5)
  (fp_text reference C9 (at 0 4.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value 1.2uF (at 0 -4.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -1.8 3.5) (end 1.8 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.8 -3.5) (end 1.8 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 4 -3.8) (end 4 3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4 3.8) (end -4 3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4 3.8) (end -4 -3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4 -3.8) (end 4 -3.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 3.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.8 3.2) (end -2.8 3.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.8 3.2) (end -2.8 -3.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 2 smd rect (at 2.8 0) (size 1.4 6.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.8 0) (size 1.4 6.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Capacitor_SMD.3dshapes/Capacitor_SMD_5664.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
