(module Molex_Micro-Lock_1.25mm_RA_40P_2R (layer F.Cu) (tedit 53CD6B3E)
  (attr smd)
  (fp_text reference P3 (at 0 -1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value SCROBBY_HARNESS (at -9 0 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 13.95 -3.065) (end 13.95 3.065) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -13.95 3.065) (end 13.95 3.065) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -13.95 -3.065) (end 13.95 -3.065) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -13.95 3.065) (end -13.95 -3.065) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -11.875 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -11.875 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -10.625 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -10.625 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -9.375 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -9.375 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -8.125 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -8.125 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -6.875 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -6.875 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -5.625 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -5.625 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -4.375 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -4.375 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -3.125 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -3.125 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -1.875 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -1.875 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -0.625 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -0.625 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 0.625 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 0.625 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 1.875 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 1.875 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 3.125 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 3.125 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 4.375 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 4.375 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 5.625 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 5.625 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 6.875 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 6.875 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 8.125 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 8.125 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 9.375 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 9.375 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 10.625 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 10.625 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 11.875 -2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at 11.875 2.915) (size 0.78 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 3D/SH/Molex_5041894070_2.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 393.700787 393.700787 393.700787))
    (rotate (xyz 90 180 0))
  )
)
