(footprint "6.7 x 6.7 x 3 YJYCOIN_YPRH6D28" (version 20210424) (generator pcbnew) (layer "F.Cu")
  (tedit 60B508F7)
  (property "MPN" "YPRH6D28-180M")
  (property "Sheetfile" "ESC12S30.kicad_sch")
  (property "Sheetname" "")
  (property "USD_per_1" "0,26")
  (property "USD_per_1000" "0,09150")
  (fp_text reference "L3" (at 0 -4.5 unlocked) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 163499cc-6272-4ffa-bca1-0f403264675a)
  )
  (fp_text value "18uH 1A" (at -3 0 90 unlocked) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
    (tstamp 8b694512-1634-4dd2-accc-162e6ca0eb6f)
  )
  (fp_text user "${REF}" (at 3 0 90 unlocked) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
    (tstamp 13eca247-b032-47b0-a1fa-9c45f42e5523)
  )
  (fp_rect (start 3.65 -0.85) (end 3.5 0.85) (layer "F.SilkS") (width 0) (fill solid) (tstamp 28f2b0f8-f152-48af-81b3-146653908b43))
  (fp_rect (start -3.5 -0.85) (end -3.65 0.85) (layer "F.SilkS") (width 0) (fill solid) (tstamp 691f43fb-eacb-4cc3-8f5a-f730954da3f2))
  (fp_line (start 3.8 3.4) (end 3.8 -3.4) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp a2a1b256-29cb-449e-9c0e-c573f5a18218))
  (fp_line (start -3.4 3.8) (end 3.4 3.8) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp c1797fba-26b8-4cde-b572-f3e219da5688))
  (fp_line (start -3.8 -3.4) (end -3.8 3.4) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp c1885d31-0017-40a3-9a67-215a611b27dc))
  (fp_line (start 3.4 -3.8) (end -3.4 -3.8) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp f84819ab-28f6-4827-85ec-dad64ffbbca0))
  (fp_arc (start -3.4 -3.4) (end -3.4 -3.8) (angle -90) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp 3be559c4-9a3b-4b79-8162-a11bc458c435))
  (fp_arc (start 3.4 -3.4) (end 3.8 -3.4) (angle -90) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp 54188b9e-30ed-4543-8fd2-9bc212a7d090))
  (fp_arc (start -3.4 3.4) (end -3.8 3.4) (angle -90) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp 5eb018e5-2795-4af1-ae8f-08f71c5bb667))
  (fp_arc (start 3.4 3.4) (end 3.4 3.8) (angle -90) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp ed7d2d01-ac2a-4911-a158-9bcff4fb8fc9))
  (fp_rect (start -3.35 -3.35) (end 3.35 3.35) (layer "F.Fab") (width 0.1) (fill none) (tstamp 2dc2299d-cde7-43ae-907c-08cdc717a01f))
  (pad "1" smd roundrect (at 0 -2.325) (size 7.3 2.65) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.094) (tstamp ef8b3a94-5abb-4d5c-9f4e-3b724bdff456))
  (pad "2" smd roundrect (at 0 2.325) (size 7.3 2.65) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.094) (tstamp 13c4cb97-3052-4871-bcb0-53958bcfbe9a))
  (model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Inductor_SMD.3dshapes/L_TDK_SLF7032.step"
    (offset (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
