(module Battery_Holder_1225_MPD_BHSD-1225-SM (layer F.Cu) (tedit 5B49979D)
  (attr smd)
  (fp_text reference Battery_Holder_1225_MPD_BHSD-1225-SM (at 0 -6.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value REF** (at -10.75 5 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 6.25 0) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.65 -7.875) (end 9.65 7.875) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -9.65 -7.875) (end -9.65 7.875) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -9.65 7.875) (end 9.65 7.875) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -9.65 -7.875) (end 9.65 -7.875) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9.15 -7.375) (end 9.15 7.375) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.15 -7.375) (end -9.15 7.375) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.15 7.375) (end 9.15 7.375) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.15 -7.375) (end 9.15 -7.375) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -10.415 0) (size 2.54 3.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 10.415 0) (size 2.54 3.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 0) (size 7 5) (layers F.Adhes))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Battery.3dshapes/BHSD-1225-SM.STEP
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
