(module TI_TPS62743 (layer F.Cu) (tedit 564B3BD4)
  (solder_mask_margin 0.02)
  (solder_paste_margin 0.01)
  (attr smd)
  (fp_text reference PS1 (at 0 -1.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value TI_TPS62743 (at 0 -1.4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -0.7 1.05) (end -0.7 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.7 1.05) (end -0.7 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.7 -1.05) (end 0.7 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.7 -1.05) (end 0.7 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0.75 0.75) (end 0.8 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.55 -0.9) (end -0.25 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.55 -0.9) (end -0.55 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.55 0.8) (end 0.55 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.55 0.9) (end 0.55 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.55 0.9) (end 0.25 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.55 0.9) (end -0.55 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.55 0.9) (end -0.25 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.55 -0.9) (end 0.25 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.55 -0.9) (end 0.55 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.45 -0.8) (end -0.45 0.8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.45 -0.8) (end -0.45 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.45 0.8) (end 0.45 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.45 0.8) (end -0.45 0.8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad A1 smd circle (at 0.2 0.6) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at 0.2 0.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C1 smd circle (at 0.2 -0.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D1 smd circle (at 0.2 -0.6) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at -0.2 0.6) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at -0.2 0.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd circle (at -0.2 -0.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D2 smd circle (at -0.2 -0.6) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 3D/SH/TI_TPS62743_WCSP-8.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
    (rotate (xyz 180 180 180))
  )
)
