(module ScrobbyRobotics_old:JP-9 (layer F.Cu) (tedit 53C64118)
  (tags "JUMPER CONNECTOR")
  (fp_text reference P1 (at -10.16 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text value JP-9 (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -10.16 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
