(module SMA_Board_Edge_Universal (layer F.Cu) (tedit 56EBD9BD)
  (fp_text reference J5 (at -2.75 5.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value 433MHz (at 0 -10) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -2.6 -9.5) (end 2.6 -9.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.6 -9.5) (end 2.6 -8.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.6 -8.4) (end 3.1 -7.9) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.1 -7.9) (end 3.1 -3.7) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.1 -3.7) (end 2.6 -3.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.6 -3.2) (end 2.6 -1.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.1 -6.1) (end -3.1 -7.9) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.6 -8.4) (end -3.1 -7.9) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.6 -8.4) (end -2.6 -9.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.6 -1.4) (end -2.6 -3.2) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.6 -3.2) (end -3.1 -3.7) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.1 -3.7) (end -3.1 -6.1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.5 0) (end -0.5 4.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.5 4.5) (end 0.5 4.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 4.5) (end 0.5 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3 0) (end 3.25 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.25 0) (end -3 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3 0) (end 3 4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3 4) (end 2 4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2 4) (end 2 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2 0) (end -2 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3 0) (end -3 4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3 4) (end -2 4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 4) (end -2 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.25 0) (end -3.25 -1.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_text user "ANT DIA 3" (at 7 -3.9 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text user "ANT DIA 2" (at 6.5 -3.9 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text user "ANT DIA 1" (at 5 -3.9 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start 6.5 -1.7) (end 6.5 -3) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 7 -1.7) (end 7 -3) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 5 -1.7) (end 5 -3) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_text user "DUCKY DIAMETER" (at 4.1 -5.4 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -4.5 -1.4) (end -4.5 -9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.5 -1.4) (end 4.5 -9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.25 -1.4) (end 3.25 -1.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.25 0) (end 3.25 -1.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_text user "board edge" (at 0 -0.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (pad 1 connect rect (at 0 2.625) (size 2.78 3.75) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect circle (at 0 4.5) (size 2.78 2.78) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect circle (at -3.25 1) (size 1.5 1.5) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect circle (at -3.25 3.75) (size 1.5 1.5) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect circle (at -2 0.5) (size 0.5 0.5) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect circle (at -2.25 4) (size 1 1) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect rect (at -2.875 2.375) (size 2.25 2.75) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect rect (at -2.625 0.75) (size 1.25 1) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect rect (at -2.75 4) (size 1 1) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect rect (at -2.25 2.25) (size 1 3.5) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect circle (at 3.25 1) (size 1.5 1.5) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect circle (at 3.25 3.75) (size 1.5 1.5) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect circle (at 2 0.5) (size 0.5 0.5) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect circle (at 2.25 4) (size 1 1) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 2.875 2.375) (size 2.25 2.75) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 2.625 0.75) (size 1.25 1) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 2.75 4) (size 1 1) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 2.25 2.25) (size 1 3.5) (layers F&B.Cu *.Mask))
  (pad 1 connect circle (at -0.89 0.75) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect circle (at 0.89 0.75) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect rect (at 0 0.75) (size 1.78 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (model 3D/SH/SMA_Board_Edge_Universal.wrl
    (at (xyz 0 0 0.01))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
