(module Edge_GPIO_3P_1mm_pitch (layer F.Cu) (tedit 586162AC)
  (fp_text reference J4 (at -1.3 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value GPIO (at 0.9 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -1) (size 0.8 0.8) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 1) (size 0.8 0.8) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
