(module HopeRF_RFM98W (layer F.Cu) (tedit 5C1CB335)
  (solder_mask_margin -0.05)
  (solder_paste_margin -0.01)
  (fp_text reference A1 (at 0 -0.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value HopeRF_RFM98W (at -1.1 6.7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -5.8 8.2) (end -5.5 8.2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.5 -8.2) (end -5.8 -8.2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.5 8.2) (end -5.5 -8.2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.6 8.2) (end -5.5 8.2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.6 -8.2) (end -5.6 8.2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.7 -8.2) (end -5.6 -8.2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.7 8.2) (end -5.7 -8.2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.8 8.2) (end -5.7 8.2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.8 -8.2) (end -5.8 8.2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -8.75 -8.5) (end 8.75 -8.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.75 8.5) (end -8.75 -8.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.75 8.5) (end -8.75 8.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.75 -8.5) (end 8.75 8.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.5 -8.25) (end -7.25 -8.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 7.25 -8.25) (end 8.5 -8.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -8.5 8.25) (end -7.25 8.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 8.5 8.25) (end 7.25 8.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_text user ANT (at 4.5 7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -8.5 -8.25) (end -8.5 -7.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 8.5 -8.25) (end 8.5 -7.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 8.5 7.75) (end 8.5 8.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -8.5 8.25) (end -8.5 7.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_text user 1 (at -5 -7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -8 -8) (end 8 -8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 8 -8) (end 8 8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 8 8) (end -8 8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -8 8) (end -8 -8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -4 -6) (end 1 -6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1 -6) (end 1 -1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1 -1) (end -4 -1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -4 -1) (end -4 -6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad 1 smd oval (at -7 -7) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd roundrect (at -7.6 -7) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 2 smd roundrect (at -7.6 -5) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 3 smd roundrect (at -7.6 -3) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 4 smd roundrect (at -7.6 -1) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 5 smd roundrect (at -7.6 1) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 6 smd roundrect (at -7.6 3) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 7 smd roundrect (at -7.6 5) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 8 smd roundrect (at -7.6 7) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 9 smd roundrect (at 7.6 7) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 10 smd roundrect (at 7.6 5) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 11 smd roundrect (at 7.6 3) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 12 smd roundrect (at 7.6 1) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 13 smd roundrect (at 7.6 -1) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 14 smd roundrect (at 7.6 -3) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 15 smd roundrect (at 7.6 -5) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 16 smd roundrect (at 7.6 -7) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.22))
  (pad 2 smd oval (at -7 -5) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -7 -3) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -7 -1) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -7 1) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -7 3) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -7 5) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at -7 7) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 7 7) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 7 5) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 7 3) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at 7 1) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at 7 -1) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at 7 -3) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at 7 -5) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at 7 -7) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 6.75 7) (size 1.4 1.4) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/RF_Module.3dshapes/HopeRF_RFM95.step
    (offset (xyz 8 -8 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
