(module GPS_Module_Alpha_Micro_PA6H (layer F.Cu) (tedit 5BA09B1A)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -8.85) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value GPS_Module_Alpha_Micro_PA6H (at -6.55 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -8 -8) (end 8 -8) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 8 -8) (end 8 8) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 8 8) (end -8 8) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -8 8) (end -8 -8) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.25 -7.25) (end -8.25 -8.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.25 -8.25) (end -7.25 -8.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.25 -8.25) (end 8.25 -8.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.25 -8.25) (end 8.25 -7.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.25 7.25) (end -8.25 8.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.25 8.25) (end -7.25 8.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.25 8.25) (end 8.25 8.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.25 8.25) (end 8.25 7.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -8.6 -8.15) (end -8.6 -8.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0.2 -0.8) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 smd roundrect (at -8 -6.75) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -8 -5.25) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -8 -3.75) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -8 -2.25) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -8 -0.75) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -8 0.75) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -8 2.25) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -8 3.75) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -8 5.25) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at -8 6.75) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at 8 6.75) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at 8 5.25) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at 8 3.75) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at 8 2.25) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at 8 0.75) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at 8 -0.75) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at 8 -2.25) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 18 smd roundrect (at 8 -3.75) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 19 smd roundrect (at 8 -5.25) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 20 smd roundrect (at 8 -6.75) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/GPS_Module.3dshapes/PA6H Assembly.STEP"
    (offset (xyz 10.9 -2.45 -30.4))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
