(module "USB_C_Receptacle_Molex_2012670005" (layer F.Cu) (tedit 5E3046C8)
  (attr smd)
  (fp_text reference "J2" (at -6 -2.5 90 unlocked) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "2012670005 " (at 0 -5.5 unlocked) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.05)))
  )
  (pad "B11" smd roundrect (at -2.25 -6.24) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "B10" smd roundrect (at -1.75 -6.24) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "B9" smd roundrect (at -1.25 -6.24) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "B8" smd roundrect (at -0.75 -6.24) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "B7" smd roundrect (at -0.25 -6.24) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "B6" smd roundrect (at 0.25 -6.24) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "B5" smd roundrect (at 0.75 -6.24) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "B4" smd roundrect (at 1.25 -6.24) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "B3" smd roundrect (at 1.75 -6.24) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "B1" smd roundrect (at 3.05 -6.24) (size 0.9 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.07099999999999999))
  (pad "B12" smd roundrect (at -3.05 -6.24) (size 0.9 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.07099999999999999))
  (pad "B2" smd roundrect (at 2.25 -6.24) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "A12" smd roundrect (at 3 -7.94) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "A11" smd roundrect (at 2.5 -7.94) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "A10" smd roundrect (at 2 -7.94) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "A9" smd roundrect (at 1.5 -7.94) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "A8" smd roundrect (at 1 -7.94) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "A7" smd roundrect (at 0.5 -7.94) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "A6" smd roundrect (at -0.5 -7.94) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "A5" smd roundrect (at -1 -7.94) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "A4" smd roundrect (at -1.5 -7.94) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "A3" smd roundrect (at -2 -7.94) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "A2" smd roundrect (at -2.5 -7.94) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "A1" smd roundrect (at -3 -7.94) (size 0.3 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "S1" thru_hole oval (at 4.32 -7.13) (size 1.1 2.1) (drill oval 0.6 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "S1" thru_hole oval (at -4.32 -7.13) (size 1.1 2.1) (drill oval 0.6 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "S1" thru_hole oval (at 4.62 -1.77) (size 1.1 3.6) (drill oval 0.6 2.1 (offset 0 -0.5)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "S1" thru_hole oval (at -4.62 -1.77) (size 1.1 3.6) (drill oval 0.6 2.1 (offset 0 -0.5)) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Connector_USB.3dshapes/Molex_2012670005.step"
    (offset (xyz -5.5 3.8 -3.15))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
