(module LoRa_RA-01_narrow (layer F.Cu) (tedit 5BDDB771)
  (fp_text reference A1 (at 0 -9.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LoRa_module_RA-01 (at 0 7.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -8 -8.5) (end 8 -8.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 8 -8.5) (end 8 8.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 8 8.5) (end -8 8.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -8 8.5) (end -8 -8.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -8.25 -7.75) (end -8.25 -8.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.25 -8.75) (end -7.25 -8.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.25 -7.75) (end 8.25 -8.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.25 -8.75) (end 7.25 -8.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.25 7.75) (end -8.25 8.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.25 8.75) (end -7.25 8.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.25 7.75) (end 8.25 8.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.25 8.75) (end 7.25 8.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd roundrect (at -7.2 -7) (size 2 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 2 smd roundrect (at -7.3 -5) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at 7.3 -7) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -7.3 -3) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -7.3 -1) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -7.3 1) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -7.3 3) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -7.3 5) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -7.3 7) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at 7.3 7) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at 7.3 5) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at 7.3 3) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at 7.3 1) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at 7.3 -1) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at 7.3 -3) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at 7.3 -5) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/RF_Module.3dshapes/AI-Thinker_RA-0x.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
