(module LFB182G45BG2D280 (layer F.Cu) (tedit 53D5232D)
  (tags LC-Filter)
  (attr smd)
  (fp_text reference LFB182G45BG2D280 (at 0 -1.65) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 1.2375) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 1 smd rect (at 0.5 -0.825) (size 0.25 0.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 2 smd rect (at 0 -0.825) (size 0.25 0.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 3 smd rect (at -0.5 -0.825) (size 0.25 0.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 4 smd rect (at -0.5 0.4125) (size 0.25 0.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 5 smd rect (at 0 0.4125) (size 0.25 0.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 6 smd rect (at 0.5 0.4125) (size 0.25 0.425) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
)
