(module InvenSense_INMP504 (layer F.Cu) (tedit 57EFE2C4)
  (solder_mask_margin 0.025)
  (solder_paste_margin -0.1)
  (attr smd)
  (fp_text reference U? (at 3.25 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value INMP504 (at -2 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center 2.75 -1.75) (end 2.75 -1.814) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.33 -1.5) (end -1.33 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.33 -1.5) (end -0.33 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.33 1.5) (end -0.33 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.33 1.5) (end -1.33 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.52 0.75) (end 2.52 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.52 1.5) (end 1.52 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.52 -1.5) (end 2.52 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.52 -1.5) (end 2.52 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.58 1.75) (end 2.77 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.77 -1.75) (end 2.77 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.58 -1.75) (end -1.58 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.58 -1.75) (end 2.77 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_arc (start 0 0) (end 0 0.625) (angle 50) (layer F.Paste) (width 0.25))
  (fp_arc (start 0 0) (end 0.625 0) (angle 50) (layer F.Paste) (width 0.25))
  (fp_arc (start 0 0) (end 0 -0.625) (angle 50) (layer F.Paste) (width 0.25))
  (fp_arc (start 0 0) (end -0.625 0) (angle 50) (layer F.Paste) (width 0.25))
  (pad 3 smd rect (at 1.52 0.61) (size 0.9 0.58) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.52 -0.61) (size 0.9 0.58) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd circle (at 0 0) (size 1.55 1.55) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 1.1 1.1) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (model Sensor_Audio.3dshapes/InvenSense_INMP504.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
