(module Fairchild_QRE1113GR (layer F.Cu) (tedit 5BDDB88A)
  (fp_text reference Q2 (at 0 -2.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value QRE1113GR (at -1.1 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start 0 -1.2) (end 0 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.3 -0.9) (end 0.3 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0 0.6) (end 0 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.3 0.9) (end 0.3 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_text user 1 (at -2.5 2 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -1.7 -1.7) (end 1 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1 -1.7) (end 1 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1 1.7) (end -1.7 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.7 1.7) (end -1.7 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd oval (at -2.5 0.9) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (solder_paste_margin -0.1) (zone_connect 1))
  (pad 2 smd oval (at 1.8 0.9) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (solder_paste_margin -0.1) (zone_connect 1))
  (pad 3 smd oval (at 1.8 -0.9) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (solder_paste_margin -0.1) (zone_connect 1))
  (pad 4 smd oval (at -2.5 -0.9) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (solder_paste_margin -0.1) (zone_connect 1))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Sensor_Optical.3dshapes/Fairchild_QRE1113GR.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
