(module JP-4 (layer F.Cu) (tedit 546B32F3)
  (tags "JUMPER CONNECTOR")
  (fp_text reference P1 (at -2.54 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text value CONN-4 (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -2.54 -1.27) (end -2.54 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -1.27) (end 5.08 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 -1.27) (end 5.08 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 1.27) (end -5.08 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 1.27) (end -5.08 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
)
