(module JP2-2R_1.27mm (layer F.Cu) (tedit 54415A71)
  (fp_text reference JP2x1R_1.27mm (at 0 -2.3 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at -1.2 0 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -0.635 -1.7) (end 0.635 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.635 -1.7) (end 0.635 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.635 1.7) (end -0.635 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.635 1.7) (end -0.635 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0.635 45) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -0.635 45) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 connect oval (at 0 0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 2 connect oval (at 0 -0.85) (size 1 1.4) (layers B.Cu B.Mask))
)
