(module JST_SH_BM05B-SRSS-TB_05x1.00mm_Straight (layer F.Cu) (tedit 5985A83F)
  (descr http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eSH.pdf)
  (tags "connector jst sh")
  (attr smd)
  (fp_text reference J1 (at -1.75 -2.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CONN-5_RET (at 0 2.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4.4 2.55) (end -4.4 2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.4 -2.7) (end 4.4 2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.4 -2.7) (end 4.4 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.4 2.55) (end -4.4 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2 -1.0625) (end 2 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1 -1.0625) (end 1 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 -1.0625) (end 0 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1 -1.0625) (end -1 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2 -1.0625) (end -2 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.4 0.1875) (end 2.4 -0.4625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.4 0.1875) (end 2.4 0.1875) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.4 -0.4625) (end -2.4 0.1875) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.4 -1.5625) (end 2.4 -1.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.4 -1.5625) (end 2.4 -1.5625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.4 -1.0625) (end -2.4 -1.5625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 0.3375) (end 3 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 0.3375) (end 3.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3 0.3375) (end 3.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3 0.3375) (end 3 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3 0.9375) (end 3 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3 -0.0625) (end 3 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3 -0.0625) (end 3 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3 0.9375) (end 3 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 0.9375) (end 2.6 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 -0.0625) (end 3.5 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 0.3375) (end -3 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 0.3375) (end -3.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3 0.3375) (end -3.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3 0.3375) (end -3 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3 0.9375) (end -3 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3 -0.0625) (end -3 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3 -0.0625) (end -3 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3 0.9375) (end -3 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 0.9375) (end -2.6 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 -0.0625) (end -3.5 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.4 -1.9625) (end 2.4 -1.9625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center -3 1.5875) (end -2.75 1.5875) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 6 smd roundrect (at 3.3 -1.2625) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -3.3 -1.2625) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at 2 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at 1 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at 0 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -1 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -2 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model Connector_JST.3dshapes/JST_BM05B-SRSS-TB.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
