(module CP_Elec_13.5x13.5 (layer F.Cu) (tedit 591D9DA5)
  (descr "SMT capacitor, aluminium electrolytic, 13.5x13.5")
  (solder_mask_margin -0.05)
  (solder_paste_margin -0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference C6 (at -7.6 -1.7 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value EEV-FK2A680Q (at 0 -6.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -6 -6.95) (end 6.95 -6.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.95 -6) (end -6 -6.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.95 5.95) (end -6.95 -6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.95 6.95) (end -6.95 5.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.95 6.95) (end -5.95 6.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.95 -6.95) (end 6.95 6.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.75 -6.75) (end 6.75 -6.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.75 -5.75) (end -5.75 -6.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.75 5.75) (end -6.75 -5.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.75 6.75) (end -6.75 5.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.75 6.75) (end -5.75 6.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.75 -6.75) (end 6.75 6.75) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -6 -7) (end 7 -7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7 -6) (end -6 -7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6 7) (end -7 6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7 7) (end -6 7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7 -7) (end 7 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7 7) (end 7 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7 6) (end -7 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7 -6) (end -7 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_text user %R (at 0 6.46) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user + (at -7.75 1.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user + (at -3.75 -2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.1 6.25) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 2 smd roundrect (at 5.15 0 180) (size 4.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.33))
  (pad 1 smd roundrect (at -5.15 0 180) (size 4.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.33))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Capacitor_SMD.3dshapes/Capacitor_SMD_Aluminium_13.5x13.5.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
