(module SOD-323 (layer F.Cu) (tedit 5564DF17)
  (descr SOD-323)
  (tags SOD-323)
  (solder_mask_margin 0.05)
  (solder_paste_margin 0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.45) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value SOD-323 (at 0 1.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -1.1 -0.8) (end -1.1 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.1 -0.9) (end -0.95 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.95 -0.9) (end -0.95 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.1 0.8) (end -1.1 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.1 0.9) (end -0.9 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.9 0.9) (end -0.9 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.15 0) (end 0.2 -0.1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.2 -0.1) (end 0.2 0.2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.2 0.2) (end -0.05 0.05) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.05 0.05) (end 0.15 0) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.15 0) (end 0.1 0.1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.2 -0.2) (end -0.05 0) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.25 0) (end 0.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.25 0) (end -0.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.25 0) (end 0.25 -0.35) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.25 -0.35) (end 0.25 0.35) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.25 0.35) (end -0.25 0) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.25 -0.35) (end -0.25 0.35) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.5 -0.95) (end 1.5 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.5 -0.95) (end 1.5 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 0.95) (end 1.5 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -0.95) (end -1.5 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.1 0.8) (end 1.1 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.1 -0.8) (end 1.1 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad C smd rect (at -1.055 0) (size 0.59 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A smd rect (at 1.055 0) (size 0.59 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (model 3D/walter/smd_diode/sod323.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
