(module QFN-16-TE (layer F.Cu) (tedit 5818E49F)
  (tags "QFN QFN16 QFN16TE")
  (solder_mask_margin 0.02)
  (solder_paste_margin -0.04)
  (attr smd)
  (fp_text reference U2 (at 0 -2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value TI_TPS62152 (at 0 2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.127 0.127) (thickness 0.03175)))
  )
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 1.5 1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end -1.5 1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end -1.5 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end 1.5 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center -1.65 2.05) (end -1.75 2.05) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.25 1.75) (end -1.75 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.75 1.75) (end -1.75 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.75 1.25) (end 1.75 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.75 1.75) (end 1.25 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.25 -1.75) (end 1.75 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.75 -1.75) (end 1.75 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.75 -1.25) (end -1.75 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.25 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end 1.75 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.75 -1.75) (end 1.75 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.75 1.75) (end -1.75 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.75 1.425) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.25 1.425) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at 0.25 1.425) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at 0.75 1.425) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at 1.425 0.75 90) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at 1.425 0.25 90) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at 1.425 -0.25 90) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at 1.425 -0.75 90) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at 0.75 -1.425) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at 0.25 -1.425) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at -0.25 -1.425) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at -0.75 -1.425) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at -1.425 -0.75 90) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at -1.425 -0.25 90) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at -1.425 0.25 90) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at -1.425 0.75 90) (size 0.28 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.05))
  (pad 17 thru_hole circle (at 0.5 0.5) (size 0.6858 0.6858) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 17 thru_hole circle (at 0.5 -0.5) (size 0.6858 0.6858) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 17 thru_hole circle (at -0.5 -0.5) (size 0.6858 0.6858) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 17 thru_hole circle (at -0.5 0.5) (size 0.6858 0.6858) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 17 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6858 0.6858) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 17 smd trapezoid (at -0.525 0 270) (size 0.65 0.65) (rect_delta 0 0.55 ) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 17 smd trapezoid (at 0 -0.525 180) (size 0.65 0.65) (rect_delta 0 0.55 ) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 17 smd trapezoid (at 0 0.525) (size 0.65 0.65) (rect_delta 0 0.55 ) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 17 smd trapezoid (at 0.525 0 90) (size 0.65 0.65) (rect_delta 0 0.55 ) (layers F.Cu F.Paste))
  (model 3D/kicad/Housings_DFN_QFN.3dshapes/QFN-16-1EP_3x3mm_Pitch0.5mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
