(footprint "3216_B"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "1206 3216")
	(property "Reference" "C18"
		(at -2.75 0 90)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1ca1e83d-3d34-4550-b57a-ef14f22025ff")
		(effects
			(font
				(size 0.8 0.8)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "10uF"
		(at 3 0.6 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "ed8102eb-6a3c-4c03-b4e3-36be27ce8b30")
		(effects
			(font
				(size 0.3 0.3)
				(thickness 0.075)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" "3216_B"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "d3c6aa39-1576-405c-bc63-577fe3c0a4c3")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "184872fa-fe8f-4535-b61d-56a10017aabe")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "c3c820fe-63c6-4fdd-880e-0b778186a5e5")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(solder_mask_margin 0.025)
	(solder_paste_margin -0.001)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -0.85 -0.9)
		(end 0.85 -0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "bbd2294c-3ce2-48c5-bb5b-94235da86072")
	)
	(fp_line
		(start -0.85 0.9)
		(end 0.85 0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "98aa5ffb-569a-4240-b498-2fecaf369731")
	)
	(fp_line
		(start -2.2 -1.075)
		(end -2.2 1.075)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "dd83fe51-72ef-4852-80b5-48e5ecb67970")
	)
	(fp_line
		(start -2.2 -1.075)
		(end 2.2 -1.075)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "6c9bca15-e5d2-47c6-a66b-7467adb07aa0")
	)
	(fp_line
		(start 2.2 -1.075)
		(end 2.2 1.075)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "79486080-1da3-4a03-a979-21d6628ad920")
	)
	(fp_line
		(start 2.2 1.075)
		(end -2.2 1.075)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "15bf3277-b8cf-45a3-97b7-021c01cacae5")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 -0.8)
		(end 1.6 -0.8)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "fd129527-3835-42fa-9200-39dd6c5bb62e")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 0.8)
		(end -1.6 -0.8)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "512f4fe7-9df2-4753-b2b1-267759c8e3d8")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 -0.8)
		(end 1.6 0.8)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a5b303c3-e168-481c-add6-d1424d5d3fc6")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 0.8)
		(end -1.6 0.8)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d9709181-7b43-4a25-8ae4-d9e2feea6df6")
	)
	(pad "" smd roundrect
		(at -1.525 0)
		(size 0.85 1.2)
		(layers "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.3)
		(uuid "7751c9cb-16fc-4770-a091-8f4e3efcb176")
	)
	(pad "" smd roundrect
		(at 1.525 0)
		(size 0.85 1.2)
		(layers "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.3)
		(uuid "06e2ff13-1851-42f8-b931-8cb67bdeb085")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -1.525 0)
		(size 0.85 1.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.1)
		(uuid "ce89a882-52b4-4653-878b-11a843b27d7f")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 1.525 0)
		(size 0.85 1.65)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.1)
		(uuid "c5ee9774-f2ee-4f64-ad2d-4249a4b6355d")
	)
	(model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Capacitor_SMD.3dshapes/Capacitor_SMD_3216.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
