(module Solder_Bridge (layer F.Cu) (tedit 599AB2EA)
  (solder_mask_margin 0.01)
  (attr virtual)
  (fp_text reference JP1 (at 2.25 0.5) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value JUMPER (at 0 1.4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start -0.6 0) (end -1 0) (angle 26.5) (layer F.Cu) (width 0.2))
  (fp_arc (start -0.6 0) (end -1 0) (angle -26.5) (layer F.Cu) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.6 0.4) (end -0.6 0.4) (layer F.Cu) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.6 -0.4) (end -0.6 -0.4) (layer F.Cu) (width 0.2))
  (fp_arc (start 0.6 0) (end 0.6 -0.4) (angle 180) (layer F.Cu) (width 0.2))
  (fp_line (start -1 0) (end 0.6 0) (layer F.Cu) (width 0.2))
  (pad 2 connect circle (at 1 0) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect circle (at -1 0) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect oval (at 0 0) (size 1.4 0.2) (layers F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.4))
  (pad 0 smd oval (at 0 0) (size 2.2 1) (layers F.Paste))
)
