(module TFBGA-216_13x13_0.8mm_0.15mm_trace_width (layer F.Cu) (tedit 582310E2)
  (solder_mask_margin 0.01)
  (solder_paste_margin -0.01)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -7.05) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value TFBGA-216_13x13_0.8mm (at 0 6.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -6.5 -6.5) (end 6.5 -6.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.5 -6.5) (end 6.5 6.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.5 6.5) (end -6.5 6.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.5 6.5) (end -6.5 -6.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -6 -6.5) (end -6.5 -6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.75 -6.75) (end -6.75 -5.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -6.75 -6.75) (end -5.75 -6.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 6.75 -6.75) (end 5.75 -6.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 6.75 -6.75) (end 6.75 -5.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 6.75 6.75) (end 6.75 5.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 6.75 6.75) (end 5.75 6.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -6.75 6.75) (end -6.75 5.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -6.75 6.75) (end -5.75 6.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_circle (center -7 -6.7) (end -7 -6.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad A1 smd roundrect (at -5.6 -5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad B1 smd roundrect (at -5.6 -4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad C1 smd roundrect (at -5.6 -4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad D1 smd roundrect (at -5.6 -3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad E1 smd roundrect (at -5.6 -2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad F1 smd roundrect (at -5.6 -1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad G1 smd roundrect (at -5.6 -0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad H1 smd roundrect (at -5.6 0) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad J1 smd roundrect (at -5.6 0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad K1 smd roundrect (at -5.6 1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad L1 smd roundrect (at -5.6 2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad M1 smd roundrect (at -5.6 3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad N1 smd roundrect (at -5.6 4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad P1 smd roundrect (at -5.6 4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad R1 smd roundrect (at -5.6 5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad A2 smd roundrect (at -4.8 -5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad B2 smd roundrect (at -4.8 -4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad C2 smd roundrect (at -4.8 -4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad D2 smd roundrect (at -4.8 -3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad E2 smd roundrect (at -4.8 -2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad F2 smd roundrect (at -4.8 -1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad G2 smd roundrect (at -4.8 -0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad H2 smd roundrect (at -4.8 0) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad J2 smd roundrect (at -4.8 0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad K2 smd roundrect (at -4.8 1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad L2 smd roundrect (at -4.8 2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad M2 smd roundrect (at -4.8 3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad N2 smd roundrect (at -4.8 4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad P2 smd roundrect (at -4.8 4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad R2 smd roundrect (at -4.8 5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad A3 smd roundrect (at -4 -5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad B3 smd roundrect (at -4 -4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad C3 smd roundrect (at -4 -4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad D3 smd roundrect (at -4 -3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad E3 smd roundrect (at -4 -2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad F3 smd roundrect (at -4 -1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad G3 smd roundrect (at -4 -0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad H3 smd roundrect (at -4 0) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad J3 smd roundrect (at -4 0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad K3 smd roundrect (at -4 1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad L3 smd roundrect (at -4 2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad M3 smd roundrect (at -4 3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad N3 smd roundrect (at -4 4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad P3 smd roundrect (at -4 4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad R3 smd roundrect (at -4 5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad A4 smd roundrect (at -3.2 -5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad B4 smd roundrect (at -3.2 -4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad C4 smd roundrect (at -3.2 -4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad D4 smd roundrect (at -3.2 -3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad E4 smd roundrect (at -3.2 -2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad F4 smd roundrect (at -3.2 -1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad G4 smd roundrect (at -3.2 -0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad H4 smd roundrect (at -3.2 0) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad J4 smd roundrect (at -3.2 0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad K4 smd roundrect (at -3.2 1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad L4 smd roundrect (at -3.2 2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad M4 smd roundrect (at -3.2 3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad N4 smd roundrect (at -3.2 4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad P4 smd roundrect (at -3.2 4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad R4 smd roundrect (at -3.2 5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad A5 smd roundrect (at -2.4 -5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad B5 smd roundrect (at -2.4 -4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad C5 smd roundrect (at -2.4 -4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad D5 smd roundrect (at -2.4 -3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad E5 smd roundrect (at -2.4 -2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad F5 smd roundrect (at -2.4 -1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad G5 smd roundrect (at -2.4 -0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad H5 smd roundrect (at -2.4 0) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad J5 smd roundrect (at -2.4 0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad K5 smd roundrect (at -2.4 1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad L5 smd roundrect (at -2.4 2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad M5 smd roundrect (at -2.4 3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad N5 smd roundrect (at -2.4 4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad P5 smd roundrect (at -2.4 4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad R5 smd roundrect (at -2.4 5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad A6 smd roundrect (at -1.6 -5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad B6 smd roundrect (at -1.6 -4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad C6 smd roundrect (at -1.6 -4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad D6 smd roundrect (at -1.6 -3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad E6 smd roundrect (at -1.6 -2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad F6 smd roundrect (at -1.6 -1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad G6 smd roundrect (at -1.6 -0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad H6 smd roundrect (at -1.6 0) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad J6 smd roundrect (at -1.6 0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad K6 smd roundrect (at -1.6 1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad L6 smd roundrect (at -1.6 2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad M6 smd roundrect (at -1.6 3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad N6 smd roundrect (at -1.6 4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad P6 smd roundrect (at -1.6 4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad R6 smd roundrect (at -1.6 5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad A7 smd roundrect (at -0.8 -5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad B7 smd roundrect (at -0.8 -4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad C7 smd roundrect (at -0.8 -4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad D7 smd roundrect (at -0.8 -3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad E7 smd roundrect (at -0.8 -2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad F7 smd roundrect (at -0.8 -1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad K7 smd roundrect (at -0.8 1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad L7 smd roundrect (at -0.8 2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad M7 smd roundrect (at -0.8 3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad N7 smd roundrect (at -0.8 4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad P7 smd roundrect (at -0.8 4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad R7 smd roundrect (at -0.8 5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad A8 smd roundrect (at 0 -5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad B8 smd roundrect (at 0 -4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad C8 smd roundrect (at 0 -4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad D8 smd roundrect (at 0 -3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad E8 smd roundrect (at 0 -2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad F8 smd roundrect (at 0 -1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad K8 smd roundrect (at 0 1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad L8 smd roundrect (at 0 2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad M8 smd roundrect (at 0 3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad N8 smd roundrect (at 0 4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad P8 smd roundrect (at 0 4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad R8 smd roundrect (at 0 5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad A9 smd roundrect (at 0.8 -5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad B9 smd roundrect (at 0.8 -4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad C9 smd roundrect (at 0.8 -4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad D9 smd roundrect (at 0.8 -3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad E9 smd roundrect (at 0.8 -2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad F9 smd roundrect (at 0.8 -1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad K9 smd roundrect (at 0.8 1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad L9 smd roundrect (at 0.8 2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad M9 smd roundrect (at 0.8 3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad N9 smd roundrect (at 0.8 4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad P9 smd roundrect (at 0.8 4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad R9 smd roundrect (at 0.8 5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad A10 smd roundrect (at 1.6 -5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad B10 smd roundrect (at 1.6 -4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad C10 smd roundrect (at 1.6 -4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad D10 smd roundrect (at 1.6 -3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad E10 smd roundrect (at 1.6 -2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad F10 smd roundrect (at 1.6 -1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad G10 smd roundrect (at 1.6 -0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad H10 smd roundrect (at 1.6 0) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad J10 smd roundrect (at 1.6 0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad K10 smd roundrect (at 1.6 1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad L10 smd roundrect (at 1.6 2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad M10 smd roundrect (at 1.6 3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad N10 smd roundrect (at 1.6 4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad P10 smd roundrect (at 1.6 4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad R10 smd roundrect (at 1.6 5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad A11 smd roundrect (at 2.4 -5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad B11 smd roundrect (at 2.4 -4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad C11 smd roundrect (at 2.4 -4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad D11 smd roundrect (at 2.4 -3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad E11 smd roundrect (at 2.4 -2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad F11 smd roundrect (at 2.4 -1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad G11 smd roundrect (at 2.4 -0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad H11 smd roundrect (at 2.4 0) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad J11 smd roundrect (at 2.4 0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad K11 smd roundrect (at 2.4 1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad L11 smd roundrect (at 2.4 2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad M11 smd roundrect (at 2.4 3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad N11 smd roundrect (at 2.4 4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad P11 smd roundrect (at 2.4 4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad R11 smd roundrect (at 2.4 5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad A12 smd roundrect (at 3.2 -5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad B12 smd roundrect (at 3.2 -4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad C12 smd roundrect (at 3.2 -4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad D12 smd roundrect (at 3.2 -3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad E12 smd roundrect (at 3.2 -2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad F12 smd roundrect (at 3.2 -1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad G12 smd roundrect (at 3.2 -0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad H12 smd roundrect (at 3.2 0) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad J12 smd roundrect (at 3.2 0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad K12 smd roundrect (at 3.2 1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad L12 smd roundrect (at 3.2 2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad M12 smd roundrect (at 3.2 3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad N12 smd roundrect (at 3.2 4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad P12 smd roundrect (at 3.2 4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad R12 smd roundrect (at 3.2 5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad A13 smd roundrect (at 4 -5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad B13 smd roundrect (at 4 -4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad C13 smd roundrect (at 4 -4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad D13 smd roundrect (at 4 -3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad E13 smd roundrect (at 4 -2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad F13 smd roundrect (at 4 -1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad G13 smd roundrect (at 4 -0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad H13 smd roundrect (at 4 0) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad J13 smd roundrect (at 4 0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad K13 smd roundrect (at 4 1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad L13 smd roundrect (at 4 2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad M13 smd roundrect (at 4 3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad N13 smd roundrect (at 4 4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad P13 smd roundrect (at 4 4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad R13 smd roundrect (at 4 5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad A14 smd roundrect (at 4.8 -5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad B14 smd roundrect (at 4.8 -4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad C14 smd roundrect (at 4.8 -4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad D14 smd roundrect (at 4.8 -3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad E14 smd roundrect (at 4.8 -2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad F14 smd roundrect (at 4.8 -1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad G14 smd roundrect (at 4.8 -0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad H14 smd roundrect (at 4.8 0) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad J14 smd roundrect (at 4.8 0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad K14 smd roundrect (at 4.8 1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad L14 smd roundrect (at 4.8 2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad M14 smd roundrect (at 4.8 3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad N14 smd roundrect (at 4.8 4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad P14 smd roundrect (at 4.8 4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad R14 smd roundrect (at 4.8 5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad A15 smd roundrect (at 5.6 -5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad B15 smd roundrect (at 5.6 -4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad C15 smd roundrect (at 5.6 -4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad D15 smd roundrect (at 5.6 -3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad E15 smd roundrect (at 5.6 -2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad F15 smd roundrect (at 5.6 -1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad G15 smd roundrect (at 5.6 -0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad H15 smd roundrect (at 5.6 0) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad J15 smd roundrect (at 5.6 0.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad K15 smd roundrect (at 5.6 1.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad L15 smd roundrect (at 5.6 2.4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad M15 smd roundrect (at 5.6 3.2) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad N15 smd roundrect (at 5.6 4) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad P15 smd roundrect (at 5.6 4.8) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (pad R15 smd roundrect (at 5.6 5.6) (size 0.35 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.22))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Package_BGA.3dshapes/TFBGA-216_13x13_0.8.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
