(module JAE_WP21-S024VA1 (layer F.Cu) (tedit 5B680FB6)
  (solder_mask_margin 0.025)
  (solder_paste_margin -0.025)
  (clearance 0.025)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -4.25 0 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value JAE_WP21-S024VA1 (at 0 -1.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -3.175 -0.975) (end 3.175 -0.975) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.175 -0.975) (end 3.175 0.975) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.175 0.975) (end -3.175 0.975) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.175 0.975) (end -3.175 -0.975) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3 -1.2) (end -3.4 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.4 -1.2) (end -3.4 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.4 1.2) (end -3 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 -1.2) (end 3.4 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.4 -1.2) (end 3.4 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.4 1.2) (end 3 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.925 1.325) (end -2 1.525) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 1.525) (end -1.85 1.525) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.85 1.525) (end -1.925 1.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user "No exposed metal here (between pins)" (at 0 -0.475) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.127 0.127) (thickness 0.03175)))
  )
  (pad 1 smd roundrect (at -1.925 0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.925 -0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.575 0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 4 smd roundrect (at -1.575 -0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.225 0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 6 smd roundrect (at -1.225 -0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 7 smd roundrect (at -0.875 0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 8 smd roundrect (at -0.875 -0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 9 smd roundrect (at -0.525 0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 10 smd roundrect (at -0.525 -0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 11 smd roundrect (at -0.175 0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 12 smd roundrect (at -0.175 -0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 13 smd roundrect (at 0.175 0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 14 smd roundrect (at 0.175 -0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 15 smd roundrect (at 0.525 0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 16 smd roundrect (at 0.525 -0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 17 smd roundrect (at 0.875 0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 18 smd roundrect (at 0.875 -0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 19 smd roundrect (at 1.225 0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 20 smd roundrect (at 1.225 -0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 21 smd roundrect (at 1.575 0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 22 smd roundrect (at 1.575 -0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 23 smd roundrect (at 1.925 0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 24 smd roundrect (at 1.925 -0.88) (size 0.17 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad MP smd roundrect (at -2.59 -0.88) (size 0.425 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.12))
  (pad MP smd roundrect (at -2.59 0.88) (size 0.425 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.12))
  (pad MP smd roundrect (at 2.59 0.88) (size 0.425 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.12))
  (pad MP smd roundrect (at 2.59 -0.88) (size 0.425 0.44) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.12))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Connector_JAE.3dshapes/K3D-WP21-S024VA1-V4_JAE_Proprietary.STEP
    (offset (xyz -1.925 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
