(footprint "1608_B"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "0603 1608 Capacitor")
	(property "Reference" "C45"
		(at 1.25 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c3ba2cf8-346a-4554-b2fb-ac69b71caa3d")
		(effects
			(font
				(size 0.8 0.8)
				(thickness 0.15)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Value" "0.1uF"
		(at 1.25 0.65 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "bac5906a-47bf-432d-9075-a410108ac8a5")
		(effects
			(font
				(size 0.25 0.25)
				(thickness 0.0625)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Footprint" "1608_B"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "1a174074-56d8-439c-b808-15ed99834cbf")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "bfd7517a-009a-46d9-b514-f45075923f94")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "6fddfb51-8672-45e8-ba57-8b6ee9ee2eee")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(solder_mask_margin 0.025)
	(solder_paste_margin -0.1)
	(attr smd)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 0.3 -0.45) (xy -0.3 -0.45) (xy -0.3 -0.6) (xy 0.3 -0.6)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "417c397d-72b6-4688-8e2f-c8ab4f2acca0")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 0.3 0.6) (xy -0.3 0.6) (xy -0.3 0.45) (xy 0.3 0.45)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "fd18e8ff-53af-44dc-b9be-4392d80c374e")
	)
	(fp_line
		(start -1.2 0.275)
		(end -1.2 -0.275)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "942865c2-92ca-4e7b-8b48-dbc0bcc9c9d2")
	)
	(fp_line
		(start -0.9 0.575)
		(end 0.9 0.575)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "2c74e106-b5a8-4f30-a332-7ee76a02e811")
	)
	(fp_line
		(start 0.9 -0.575)
		(end -0.9 -0.575)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "3ab64d86-2f3b-493d-9a7e-585861e44945")
	)
	(fp_line
		(start 1.2 -0.275)
		(end 1.2 0.275)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "0267574b-34fa-4ea8-9c4c-cee469321c8e")
	)
	(fp_arc
		(start -1.2 -0.275)
		(mid -1.112132 -0.487132)
		(end -0.9 -0.575)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "0cd0ccd5-eb6f-4a5e-94b2-04c74008012d")
	)
	(fp_arc
		(start -0.9 0.575)
		(mid -1.112132 0.487132)
		(end -1.2 0.275)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "4d203c58-542e-42b5-b667-d79c578f9509")
	)
	(fp_arc
		(start 0.9 -0.575)
		(mid 1.112132 -0.487132)
		(end 1.2 -0.275)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "c9506a91-8a4f-467d-b866-d1aed7a10533")
	)
	(fp_arc
		(start 1.2 0.275)
		(mid 1.112132 0.487132)
		(end 0.9 0.575)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "9ab403c5-cdff-4431-b6e2-0d92924704ef")
	)
	(fp_rect
		(start -0.8 -0.4)
		(end 0.8 0.4)
		(stroke
			(width 0.025)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c09a60d0-f4fa-4930-a43f-6f24686816e8")
	)
	(pad "" smd oval
		(at -0.725 0)
		(size 0.55 0.75)
		(layers "F.Paste")
		(uuid "d5da5e8b-0067-40fe-8ba5-77aba6198ac6")
	)
	(pad "" smd oval
		(at 0.725 0)
		(size 0.55 0.75)
		(layers "F.Paste")
		(uuid "70494787-1a88-4d8d-9dbe-92e5f8c836b2")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -0.725 0)
		(size 0.65 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(chamfer_ratio 0.05)
		(chamfer top_right bottom_right)
		(uuid "51a68ac5-f120-4f03-8b4b-c396d56b80b7")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 0.725 0)
		(size 0.65 0.85)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(chamfer_ratio 0.05)
		(chamfer top_left bottom_left)
		(uuid "184e1bce-41b6-489a-ad2b-c5a6a8eee995")
	)
	(model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
