(module JP-7_2mm (layer F.Cu) (tedit 56E85330)
  (fp_text reference JP-7_2mm (at -11 1.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 1.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -10 1) (end 12 1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -10 -1) (end 12 -1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 12 -1) (end 12 1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -12 -1) (end -10 -1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -10 -1) (end -10 1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -10 1) (end -12 1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -12 1) (end -12 -1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 12.5 -1.5) (end -12.5 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 12.5 -1.5) (end 12.5 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 12.5 1.5) (end -12.5 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -12.5 1.5) (end -12.5 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 thru_hole rect (at -11 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -9 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 connect oval (at -9 0) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 1 connect rect (at -11 0) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 3 connect oval (at -7 0) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -5 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 connect oval (at -5 0) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 connect oval (at -3 0) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -1 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 connect oval (at -1 0) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 1 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 connect oval (at 1 0) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 5 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 7 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 9 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 11 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 connect oval (at 3 0) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 9 connect oval (at 5 0) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 10 connect oval (at 7 0) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 11 connect oval (at 9 0) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 12 connect oval (at 11 0) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (model 3D/walter/pin_strip/pin_strip_2mm_12.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
