(module JP-7_2R (layer F.Cu) (tedit 53C95168)
  (tags "JUMPER CONNECTOR")
  (fp_text reference P3 (at -2.54 1.27 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text value OUTPUT (at -6.35 1.27 270) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model "jumper_7p_2r.wrl"
    (at (xyz -0.1500000059604645 0 0))
    (scale (xyz 10 10 10))
    (rotate (xyz 270 0 0))
  )
)
