(module DO-214AA_KA (layer F.Cu) (tedit 5C2CC5E6)
  (solder_mask_margin 0.05)
  (solder_paste_margin -0.02)
  (attr smd)
  (fp_text reference D4 (at 0 -2.45) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value DO-214AA (at 0 0.4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -2.45 -1.9) (end 2.45 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.45 1.9) (end 2.45 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.75 2) (end -1.75 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.45 2) (end -1.75 2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.45 1.9) (end -2.45 2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.75 -2) (end -1.75 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.45 -2) (end -1.75 -2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.45 -1.9) (end -2.45 -2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 2.5 -1.85) (end -2.5 -1.85) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 1.85) (end 2.5 -1.85) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 1.85) (end 2.5 1.85) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 -1.85) (end -2.5 1.85) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.7 1) (end -2.5 1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.7 -1) (end -2.7 1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 -1) (end -2.7 -1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.7 1) (end 2.5 1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.7 -1) (end 2.7 1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 -1) (end 2.7 -1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.75 -2.1) (end 2.75 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.75 -2.1) (end 2.75 -2.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.75 -1.25) (end -2.75 -2.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.95 -1.25) (end -2.75 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.95 1.25) (end -2.95 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.75 1.25) (end -2.95 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.75 2.1) (end -2.75 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.75 2.1) (end -2.75 2.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.75 1.25) (end 2.75 2.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.95 1.25) (end 2.75 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.95 -1.25) (end 2.95 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.75 -1.25) (end 2.95 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad A smd roundrect (at 2.1 0) (size 1.6 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15)
    (zone_connect 2))
  (pad K smd roundrect (at -2.1 0) (size 1.6 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15)
    (zone_connect 2))
  (model Diode_SMD.3dshapes/smd_diode/do214aa.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Diode_SMD.3dshapes/D_SMA.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
