(module ScrobbyRobotics_old:MODULE_TEENSY_3.1 (layer F.Cu) (tedit 53A5E14D)
  (fp_text reference U1 (at 0 -1.016) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TEENSY3.1 (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -18.28 -8.89) (end -18.28 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.28 -8.89) (end -18.28 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -18.28 8.89) (end 17.28 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.28 8.89) (end 17.28 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 0 thru_hole oval (at -14.47 7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at -9.39 7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at -6.85 7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole oval (at -11.93 7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole oval (at -4.31 7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole oval (at -1.77 7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at 0.77 7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole oval (at 3.31 7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole oval (at 5.85 7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole oval (at 8.39 7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole oval (at 10.93 7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole oval (at 13.47 7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole oval (at 16.01 7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole oval (at 16.01 -7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole oval (at 13.47 -7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole oval (at 10.93 -7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole oval (at 8.39 -7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole oval (at 5.85 -7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole oval (at 3.31 -7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole oval (at 0.77 -7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole oval (at -1.77 -7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole oval (at -4.31 -7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole oval (at -6.85 -7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole oval (at -9.39 -7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 101 thru_hole oval (at -11.93 -7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 102 thru_hole oval (at -14.47 -7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 103 thru_hole oval (at -17.01 -7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 108 thru_hole oval (at -17.01 7.62 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 109 thru_hole oval (at 16.01 5.08 90) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 110 thru_hole oval (at 16.01 2.54 90) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 111 thru_hole oval (at 16.01 0 90) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 112 thru_hole oval (at 16.01 -2.54 90) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 113 thru_hole oval (at 16.01 -5.08 90) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 104 thru_hole oval (at -4.31 -5.08 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 105 thru_hole oval (at -6.85 -5.08 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 106 thru_hole oval (at -9.39 -5.08 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 107 thru_hole oval (at -14.47 -5.08 180) (size 1.65 2) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
