(module PCIe_36P_Card_Edge (layer F.Cu) (tedit 5561E3BE)
  (solder_mask_margin 0.07)
  (attr virtual)
  (fp_text reference REF** (at -9.5 -6.3) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)) (justify mirror))
  )
  (fp_text value PCIe_36P_Card_Edge (at -6.5 -6.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 10.5 0) (end 10.5 -7.4) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -14.5 0) (end -14.5 -7.4) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -12.15 0.15) (end -12.15 1.25) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.15 0.15) (end 8.15 1.25) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.15 1.05) (end 7.75 1.25) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.15 1.05) (end 7.75 0.85) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -12.15 1.05) (end -11.75 1.25) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -12.15 1.05) (end -11.75 0.85) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -12.15 1.05) (end 8.15 1.05) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_text user 20.3 (at 0 0.75) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start 0.9 -7.4) (end 8.05 -7.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -12.05 -7.4) (end -0.95 -7.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.85 -1.4) (end 8.15 -1.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -12.15 -1.4) (end -0.85 -1.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.85 0) (end 8.15 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.15 0) (end 8.15 -7.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.85 -7.55) (end 0.85 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.85 -7.55) (end -0.85 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_arc (start 0 -7.55) (end -0.85 -7.55) (angle 180) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.85 0) (end -12.15 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -12.15 0) (end -12.15 -7.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad B1 connect rect (at -11.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B2 connect rect (at -10.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B3 connect rect (at -9.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B4 connect rect (at -8.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B5 connect rect (at -7.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B6 connect rect (at -6.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B7 connect rect (at -5.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B8 connect rect (at -4.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B9 connect rect (at -3.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B10 connect rect (at -2.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B11 connect rect (at -1.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B12 connect rect (at 1.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B13 connect rect (at 2.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B14 connect rect (at 3.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B15 connect rect (at 4.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B16 connect rect (at 5.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B17 connect rect (at 6.5 -4) (size 0.7 3.2) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B18 connect rect (at 7.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A1 connect rect (at -11.5 -4) (size 0.7 3.2) (layers B.Cu B.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A2 connect rect (at -10.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A3 connect rect (at -9.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A4 connect rect (at -8.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A5 connect rect (at -7.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A6 connect rect (at -6.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A7 connect rect (at -5.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A8 connect rect (at -4.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A9 connect rect (at -3.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A10 connect rect (at -2.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A11 connect rect (at -1.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A12 connect rect (at 1.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad A13 connect rect (at 2.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad A14 connect rect (at 3.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad A15 connect rect (at 4.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad A16 connect rect (at 5.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad A17 connect rect (at 6.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad A18 connect rect (at 7.5 -3.6) (size 0.7 4) (layers B.Cu B.Mask))
)
