(module UDFN-16_1.35x3.3mm_P0.4mm (layer F.Cu) (tedit 5BB5A5DA)
  (solder_mask_margin 0.02)
  (solder_paste_margin -0.02)
  (attr smd)
  (fp_text reference F1 (at 0 -2.475) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ST_ECMF06-6AM16 (at 0 2.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -0.675 1.65) (end -0.675 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.675 1.65) (end -0.675 1.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.675 -1.65) (end 0.675 1.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.675 -1.65) (end 0.675 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.775 -1.75) (end 0.775 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.775 -1.75) (end 0.775 -1.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.775 -1.75) (end -0.775 -1.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.775 1.75) (end 0.775 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.775 1.75) (end 0.775 1.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.775 1.75) (end -0.775 1.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 16 smd roundrect (at 0.575 -1.4) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at 0.575 -1) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at 0.575 -0.6) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at 0.575 -0.2) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at 0.575 0.2) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at 0.575 0.6) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at 0.575 1) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at 0.575 1.4) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -0.575 1.4) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -0.575 1) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -0.575 0.6) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -0.575 0.2) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -0.575 -0.2) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -0.575 -0.6) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.575 -1) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.575 -1.4) (size 0.6 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Package_DFN_QFN.3dshapes/UDFN-16_3.3x1.35mm_P0.4mm.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
