(module PUI_AS02008MO-R (layer F.Cu) (tedit 57EFE38C)
  (attr smd)
  (fp_text reference PUI_AS02008MO-R (at -8 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 6 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -7.5 -3) (end -7.5 3) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.5 -3) (end 7.5 3) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_arc (start 0 3) (end 7.5 3) (angle 180) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_arc (start 0 -3) (end -7.5 -3) (angle 180) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at 3 8.5) (size 2 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -3 8.5) (size 2 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 0 7.5) (size 3 8) (drill oval 3 8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 0 0) (size 9.35 14) (drill oval 9.35 14) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Buzzer_Beeper.3dshapes/PUI_AS02008MO-R.step
    (at (xyz 0 0 0.1023622047244095))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
