(module JST_SH_BM02B-SRSS-TB_02x1.00mm_Straight (layer F.Cu) (tedit 594AA37B)
  (descr http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eSH.pdf)
  (tags "connector jst sh")
  (attr smd)
  (fp_text reference J8 (at 0 -2.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LBR (at 0 2.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.9 2.55) (end -2.9 2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.9 -2.7) (end 2.9 2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.9 -2.7) (end 2.9 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.9 2.55) (end -2.9 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -1.0625) (end 0.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.5 -1.0625) (end -0.5 -0.8625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.9 0.1875) (end 0.9 -0.4625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.9 0.1875) (end 0.9 0.1875) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.9 -0.4625) (end -0.9 0.1875) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.9 -1.5625) (end 0.9 -1.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.9 -1.5625) (end 0.9 -1.5625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.9 -1.0625) (end -0.9 -1.5625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2 0.3375) (end 1.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2 0.3375) (end 2 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 0.3375) (end 2 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 0.3375) (end 1.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 0.9375) (end 1.5 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 -0.0625) (end 1.5 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 -0.0625) (end 1.5 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 0.9375) (end 1.5 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2 0.9375) (end 1.1 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2 -0.0625) (end 2 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2 0.3375) (end -1.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2 0.3375) (end -2 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 0.3375) (end -2 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 0.3375) (end -1.5 0.3375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 0.9375) (end -1.5 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 -0.0625) (end -1.5 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 -0.0625) (end -1.5 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 0.9375) (end -1.5 -0.0625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2 0.9375) (end -1.1 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2 -0.0625) (end -2 0.9375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.9 -1.9625) (end 0.9 -1.9625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center -1.5 1.5875) (end -1.25 1.5875) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 3 smd roundrect (at 1.8 -1.2625) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.8 -1.2625) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 2 smd roundrect (at 0.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.5 1.2625) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model Connector_JST.3dshapes/JST_BM02B-SRSS-TB.step
    (at (xyz 0 0.05 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
