(module JP-4_10mm (layer F.Cu) (tedit 54C6222F)
  (fp_text reference M3 (at 0 -4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value COIL3 (at 0 4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -10 -5) (end -10 5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 15 5) (end -15 5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -15 -5) (end 15 -5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start -15 0) (end -15 5) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start 15 0) (end 15 -5) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 thru_hole circle (at -15 0) (size 6.5 6.5) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5 0) (size 6.5 6.5) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5 0) (size 6.5 6.5) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15 0) (size 6.5 6.5) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
)
