(module ST_LIS2DH12 (layer F.Cu) (tedit 5529803D)
  (solder_mask_margin -0.02)
  (solder_paste_margin -0.07)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value ST_LIS2DH12 (at 0 1.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.2 1) (end -1.2 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.2 1.2) (end 1.2 1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.2 -1.2) (end 1.2 -1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.2 -1.2) (end -1.2 -1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center -1.5 -1.25) (end -1.6 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.8 1.2) (end 1.2 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.2 1.2) (end -0.8 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.8 -1.2) (end 1.2 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.2 -1.2) (end -0.8 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.25 -1.25) (end 1.25 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.25 1.25) (end -1.25 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 1.25) (end -1.25 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 -1.25) (end 1.25 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd oval (at -0.925 -0.75) (size 0.65 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -0.925 -0.25) (size 0.65 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -0.925 0.25) (size 0.65 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -0.925 0.75) (size 0.65 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 0.9375 0.75) (size 0.65 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 0.9375 0.25) (size 0.65 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 0.9375 -0.25) (size 0.65 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 0.925 -0.75) (size 0.65 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 0.25 -0.925 90) (size 0.65 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at -0.25 -0.925 90) (size 0.65 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -0.25 0.925 90) (size 0.65 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 0.25 0.925 90) (size 0.65 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
