(module Bus_Bar_40x10mm_M6 (layer F.Cu) (tedit 54C59972)
  (attr virtual)
  (fp_text reference P1 (at 7 -5.75) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value BAT+ (at 7 5.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at 7 0) (size 10 10) (drill 6.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 connect rect (at 0 0) (size 40 10) (layers B.Cu B.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 1 connect rect (at 7 0) (size 12 10) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 1 thru_hole circle (at 12.25 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.75 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 12.25 -0.75) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 12.25 0.75) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.75 -0.75) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.75 0.75) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2 -1.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2 1.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.25 2.25) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.5 3) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3 3.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.5 4) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.25 -2.25) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.5 -3) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3 -3.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.5 -4) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 4.25 -4.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 4.25 4.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 12 -1.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 11.75 -2.25) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 11.5 -3) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 11 -3.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 10.5 -4) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 9.75 -4.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 12 1.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 11.75 2.25) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 11.5 3) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 11 3.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 10.5 4) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 9.75 4.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
)
