(module JP-2_2mm (layer F.Cu) (tedit 591B2DBB)
  (fp_text reference JP3 (at 0 -1.75) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value BP3 (at 2.5 0 -90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -2.5 2) (end -2.5 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 2) (end -2.5 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 -1.5) (end 2.5 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 -1.5) (end -2.5 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 1) (end -2 -1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0 1) (end -2 1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2 -1) (end 0 -1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2 -1) (end 2 1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2 -1) (end 0 -1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0 1) (end 2 1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 connect rect (at -1 0.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 2 connect oval (at 1 0.125) (size 1.5 1.75) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -1 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model Pin_Header_Straight_1x02_2mm.step
    (at (xyz -0.03937007874015748 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
