(module 1608_B (layer F.Cu) (tedit 581F502A)
  (tags "0603 1608")
  (solder_mask_margin 0.02)
  (solder_paste_margin -0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference FB1 (at 2 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value FILTER (at 0.9 -0.6) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -0.3 0) (end -0.2 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.2 0) (end 0.3 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start 0.1 0) (end 0 0) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start -0.1 0) (end -0.2 0) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.3 -0.65) (end 1.3 0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.3 0.65) (end -1.3 0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.3 0.65) (end -1.3 -0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.3 -0.65) (end 1.3 -0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.3 0.5) (end 0.3 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.3 -0.5) (end 0.3 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.725 0) (size 0.65 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.15))
  (pad 2 smd roundrect (at 0.725 0) (size 0.65 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.15))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Inductor_SMD.3dshapes/Inductor_1608.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
