(module 2P_4.5x5_6.5_pitch_vias (layer F.Cu) (tedit 5C41D0CF)
  (attr virtual)
  (fp_text reference J2 (at 0 -6.75 -180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VIN (at 2.8 0 -90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.05)))
  )
  (pad 2 connect roundrect (at 0 3.25) (size 4.5 5) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.167))
  (pad 1 connect roundrect (at 0 -3.25) (size 4.5 5) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.167))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.5 -5.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.5 -5.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 -5.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.5 -5.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 -4.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.5 -4.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.5 -4.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.5 -4.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 -2.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.5 -1.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.5 -2.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.5 -1.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.5 -1.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.5 -2.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 -1.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.5 -2.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.5 -3.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.5 -3.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.5 -3.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 -3.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.5 1.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.5 1.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.5 1.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.5 1.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.5 2.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.5 2.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.5 2.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.5 2.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.5 3.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.5 3.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.5 3.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.5 3.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.5 5.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.5 4.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.5 4.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.5 5.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.5 4.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.5 5.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.5 4.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.5 5.25) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu))
)
