(footprint "LED_LiteOn_LTST-S326" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (descr "http://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS22-2000-287/LTST-S326KGJRKT.PDF")
  (tags "LED SMD right angle  CCA")
  (property "Sheetfile" "Servo_Controller.kicad_sch")
  (property "Sheetname" "")
  (attr smd)
  (fp_text reference "D16" (at -1.75 0 90) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    (tstamp 01c6d8db-03e2-4e7a-88c1-17d8b3cd9f1d)
  )
  (fp_text value "STATUS1" (at 2.2 0 90) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.06)))
    (tstamp ffc9ce16-6650-42c9-ad2b-ac4c76396d8c)
  )
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 1.8 0 90) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.06)))
    (tstamp fcb3c4d1-d3c8-4c05-9c63-6d49e4f55c98)
  )
  (fp_line (start -1 -1.75) (end -1 -1.25)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp deb35e8b-a25d-48ff-83b6-9c9e24c1bbed))
  (fp_line (start -1 1.75) (end -1 0.75)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp fedb2daf-ac01-4560-bf8b-d8436e7f93ac))
  (fp_line (start 1 -1.75) (end 1 -1.25)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp f702605e-4b19-4df8-ac1f-3462c32a1bd7))
  (fp_line (start 1 -1.25) (end 1.25 -1)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp ca294984-c190-4bcd-b324-1c25387d9f7b))
  (fp_line (start 1 1.25) (end 1 1.75)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 03ca587e-b2f6-4834-bc74-bfbd980ddf72))
  (fp_line (start 1 1.25) (end 1.25 1)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp fceb8a4f-d26c-4bc9-a9f3-390150457e58))
  (fp_circle (center -1 -0.75) (end -0.9 -0.75)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (fill none) (layer "F.SilkS") (tstamp 2bdbef0a-141b-4f25-b59f-c3ff60fed93a))
  (fp_line (start -1.25 -0.2) (end -1.25 0.2)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 77bd1060-b860-4981-8faa-0e6f96f46f97))
  (fp_line (start -0.9 -1.6) (end -0.899614 -0.596911)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp da1411ba-0c17-423e-b951-dd58c4f22706))
  (fp_line (start -0.9 1.6) (end -0.899614 0.596911)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 6f01247b-ef19-4010-97a3-77ac302e2d2a))
  (fp_line (start -0.6 -1.9) (end 0.6 -1.9)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp f9116255-e797-4eeb-9741-df8c1cf17640))
  (fp_line (start -0.6 1.9) (end 0.6 1.9)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 6ca87a89-9c65-4518-b0dd-0ce012761c39))
  (fp_line (start 0.895285 -1.185854) (end 0.9 -1.6)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 92173b6a-ea43-4459-a178-cfabd17651ef))
  (fp_line (start 0.895285 1.185854) (end 0.9 1.6)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp d0dcfcb2-e137-4199-9e00-beb7733f4166))
  (fp_arc (start -1.25 -0.2) (mid -1.149871 -0.464721) (end -0.899614 -0.596911)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 6cdafb34-51ba-4985-87be-cc979dbe908a))
  (fp_arc (start -0.9 -1.6) (mid -0.812132 -1.812132) (end -0.6 -1.9)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 26eb90a3-5a48-427d-a67d-201bc2389f55))
  (fp_arc (start -0.899614 0.596911) (mid -1.149871 0.464721) (end -1.25 0.2)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 15eb8d1f-9e0d-406a-8a99-b4b63cb8c674))
  (fp_arc (start -0.6 1.9) (mid -0.812132 1.812132) (end -0.9 1.6)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp ac9ab170-786d-4ba3-88a1-22c41148ad2a))
  (fp_arc (start 0.6 -1.9) (mid 0.812132 -1.812132) (end 0.9 -1.6)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 6fabe8ed-f34b-4c08-97c3-31bff1b0210d))
  (fp_arc (start 0.895285 -1.185854) (mid 1.514053 -0.730888) (end 1.75 0)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 6fcf6c79-c7e1-4e0b-9336-90fe2eee9e5d))
  (fp_arc (start 0.9 1.6) (mid 0.812132 1.812132) (end 0.6 1.9)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp a46e86b3-0d71-4b7d-8a9c-d10ad21d2b1a))
  (fp_arc (start 1.75 0) (mid 1.514053 0.730888) (end 0.895285 1.185854)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 0c0f5e6f-1a30-4b21-95ca-d3b4ea6c15b2))
  (fp_line (start -0.5 -1.5) (end -0.5 1.5)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp aab9bcc8-4faf-4bc2-a556-378346ad0c14))
  (fp_line (start -0.5 -1.5) (end 0.5 -1.5)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp c94a3e8c-1f9d-4bdd-aa2c-99d4ddb739c0))
  (fp_line (start 0.5 -1.5) (end 0.5 -1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 3df7a97a-5602-422f-8bd5-7bc6c4e9f2af))
  (fp_line (start 0.5 1.5) (end -0.5 1.5)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp c39df37e-bb6f-4594-880c-b838b4d8cf56))
  (fp_line (start 0.5 1.5) (end 0.5 1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp aa1089ca-c6bd-4e40-b719-6608d87a2fde))
  (fp_arc (start 0.5 -1) (mid 1.5 0) (end 0.5 1)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 3bcb25be-76fc-42ef-8302-9ee4665db4e8))
  (pad "1" smd roundrect (at 0 -1.375 180) (size 1.5 0.75) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.2) (tstamp 827a9527-33ae-4a4f-a97e-6fb82bbce02c))
  (pad "2" smd roundrect (at -0.65 0 180) (size 0.9 0.9) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25)
    (chamfer_ratio 0.05) (chamfer top_left bottom_left) (tstamp f59274d6-008e-4f5f-a176-0a60f9590499))
  (pad "3" smd roundrect (at 0 1.375 180) (size 1.5 0.75) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.2) (tstamp 4020548a-da51-4226-91af-91205fbddc60))
  (model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/LED_SMD.3dshapes/LiteOn LTST-S326.step"
    (offset (xyz -0.5 0 0.5))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
