(module Terminal_Block_3P_5mm_Wurth_691137710003 (layer F.Cu) (tedit 594B5F9F)
  (solder_mask_margin -0.02)
  (fp_text reference J3 (at -8.1 -4 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value "IN AC" (at 0 -8.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -7.5 -7.5) (end -7.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.5 0) (end 7.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 0) (end 7.5 -7.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 -7.5) (end -7.5 -7.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.65 -4.5) (end -4.65 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.65 -3.5) (end -5.35 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.35 -3.5) (end -5.35 -4.5) (layer F.Fab) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.35 -4.5) (end -4.65 -4.5) (layer F.Fab) (width 0.01))
  (fp_line (start 8 -8) (end 8 0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 8 0.5) (end -8 0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8 0.5) (end -8 -8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8 -8) (end 8 -8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 -7.5) (end -2.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -7.5) (end 2.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 -7) (end -7.5 -7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.5 -7.1) (end 7.5 -7.1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 7.5 -7.1) (end 7.5 -7.2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 7.5 -7.2) (end -7.5 -7.2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -7.5 -7.2) (end -7.5 -7.3) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -7.5 -7.3) (end 7.5 -7.3) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 7.5 -7.3) (end 7.5 -7.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 7.5 -7.4) (end -7.5 -7.4) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5 -4) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -4) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 connect roundrect (at -5 -4) (size 2.5 2.5) (layers B.Cu B.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 connect roundrect (at 0 -4) (size 2.5 2.5) (layers B.Cu B.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 connect roundrect (at 5 -4) (size 2.5 2.5) (layers B.Cu B.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5 -4) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/TerminalBlock_Wurth.3dshapes/Wurth_691137710003.stp
    (at (xyz -0.2952755905511811 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
