(module MEAS_MS6511-01BA03 (layer F.Cu) (tedit 5BDDBB35)
  (solder_mask_margin 0.02)
  (solder_paste_margin -0.07)
  (attr smd)
  (fp_text reference U1 (at 0 -3.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value MEAS_MS5611-01BA03_I2C (at 2.3 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_circle (center -0.65 1.65) (end -0.4 1.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0.65 -1.65) (end 0.9 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 2.5) (end -1.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.5 2.5) (end -1.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.5 -2.5) (end 1.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -2.5) (end 1.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center -2.1 -2.5) (end -2.1 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.75 -2.75) (end 1.75 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.75 -2.75) (end 1.75 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.75 2.75) (end -1.75 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 2.75) (end -1.75 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.75 2) (end 1.75 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.75 2.75) (end 1 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.75 2) (end -1.75 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.75 2.75) (end -1 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.75 -2) (end 1.75 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.75 -2.75) (end 1 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.75 -2) (end -1.75 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.75 -2.75) (end -1 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad 8 smd roundrect (at 1.1 -1.875) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 7 smd roundrect (at 1.1 -0.625) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 6 smd roundrect (at 1.1 0.625) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at 1.1 1.875) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 4 smd roundrect (at -1.1 1.875) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.1 0.625) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.1 -0.625) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.1 -1.875) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (model Sensor_Pressure.3dshapes/MEAS_MS5611-01BA03.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
