(module 7P_Oval_3x1_1.25mm (layer F.Cu) (tedit 58CC36CE)
  (solder_mask_margin 0.01)
  (attr virtual)
  (fp_text reference REF** (at -4.875 0.1 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value 7P_Oval_3x1_1.25mm (at 0.6 2.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_circle (center -4.5 1.775) (end -4.4 1.775) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 connect rect (at -3.775 0.1) (size 1 3) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect oval (at -2.525 0.1) (size 1 3) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 connect oval (at -1.275 0.1) (size 1 3) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 connect oval (at -0.025 0.1) (size 1 3) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 connect oval (at 1.225 0.1) (size 1 3) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 connect oval (at 2.475 0.1) (size 1 3) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7 connect oval (at 3.725 0.1) (size 1 3) (layers F.Cu F.Mask))
)
